|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №22**  **ИД-22**  **C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\22\kompleks_22 Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1700 |
| Длина (мм) | | 3900 |
| Ширина (мм) | | 1900 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Опорный столб | В кол-ве 1шт., выполнен из бруса сосновых пород естественной влажности размером 100\*100мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием | |
| Наклонный лаз | В кол-ве 4шт., выполнен из бруса сосновых пород естественной влажности размером 100\*100мм в кол-ве 2шт и деревянных перекладин в кол-ве 7 шт. | |
| Скамья | В кол-ве 2 шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Перекладина | В кол-ве 1 шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с двумя отверстиями для каната | |
| Канат | В кол-ве 2шт. | |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрыты в заводских условиях антисептиком "Акватекс",  саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 | |