|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №25****ИД-25****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\25\korabl Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 3000 |
| Длина (мм) | 6000 |
| Ширина (мм) | 3000 |
| Высота площадки (мм) | 600 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 18шт., выполнены из бруса 100\*100мм сосновых пород естественной влажности. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Пол | Пол в кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Горка-скат Н-600мм | В кол-ве 2шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из цельного деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали. |
| Боковые стенки |  в кол-ве 6шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Лестница с перилами Н-600мм | Лестница в кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности. |
| Перекладины деревянные | В кол-ве 13 шт., диаметром 40-45мм с покраской акриловой краской |
| Декоративный элемент "Арка"  | В кол-ве 2шт., выполнен из влагостойкой фанеры с покраской полиуретановой краской. |
| Декоративные элементы (парус, штурвал, якорь) | В кол-ве 1шт., выполнен из влагостойкой фанеры с покраской полиуретановой краской. |
| Декоративный элемент "Пушка" | В кол-ве 1шт., выполнен из бруса и доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс". Колеса пушки изготовлены из влагостойкой фанеры с покраской полиуретановой краской. |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", влагостойкая фанера с покраской полиуретановой краской, металл покрыт термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 |