|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №26**  **ИД-26****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\26\kompleks_.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2700 |
| Длина (мм) | 4200 |
| Ширина (мм) | 3600 |
| Высота площадки (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Качели на гибком подвесе | В кол-ве 1шт., выполнены из металлической короткозвенной цепи 6мм. и сиденья выполнено из металлического каркаса с покрытием порошковой краской и деревянной доски сосновых пород с покрытием антисептиком "Акватекс". Качели крепятся с помощью двух п-образных металлических пластин и двух болтов. |
| Столбы | В кол-ве 8шт., выполнены из бруса 100\*100 сосновых пород естественной влажности. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Пол | Пол в кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Крыша двухскатная | В кол-ве 2 шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покраской акриловой краской (антисептиком "Акватекс") |
| Песочная коробка  | В кол-ве 1 шт., состоит из 8 боковых и 2 накрывных досок из сосновой древесины естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Скамья  | В кол-ве 1 шт. выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Спинка скамьи | В кол-ве 1 шт. выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с геометрической резьбой по дереву, с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Горка- скат Н-900мм | В кол-ве 1шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из цельного деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали. |
| Боковая стенка домика с окном | В кол-ве 2шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности. Окно оборудовано ставнями с покраской акриловой краской (антисептиком "Акватекс") |
| Лестница с перилами | В кол-ве 1шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", металл покрыт термопластичной порошковой краской, короткозвенная цепь, саморезы по дереву, крепеж оцинкованный, заглушки пластиковые цветные.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 |