|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №28**  **ИД-28**  **C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\28\kompleks_28.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 3000 |
| Длина (мм) | | 4200 |
| Ширина (мм) | | 3000 |
| Высота площадки (мм) | | 900 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 10шт., выполнен из бруса сосновых пород естественной влажности размером 100\*100мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием | |
| Пол | Пол в кол-ве 2шт., выполнен из доски сосновых пород с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Крыша | В кол-ве 2шт., выполнена из доски естественной влажности и четырех листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас» | |
| V-образный лаз | В кол-ве 1 шт., выполнен из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Горка | В кол-ве 1шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из цельного деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали | |
| Руколаз | в кол-ве 1шт. Руколаз выполнен из опорного бруса толщиной 40мм.и деревянных перекладин 40-45мм. Опорный брус имеет отверстия для перекладин. | |
| Шведская стенка | Шведская стенка изготовлена из двух столбов брус 100х100мм и деревянных перекладин толщенной 40-45мм. с покраской акриловой краской | |
| Деревянные перекладины | В кол-ве 2 шт., диаметром 40-45мм с покраской акриловой краской | |
| Лестница с перилами | в кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Ограждения башен | В кол-ве 4 шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с геометрической резьбой по дереву | |
| Декоративный элемент "Арка" | В кол-ве 1шт., выполнена из влагостойкой фанеры с покраской акриловой краской | |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", влагостойкая фанера с покраской полиуретановой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 | |