|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №29**  **ИД-29**  **C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\29\sport_kompleks_29.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2200 |
| Длина (мм) | | 3000 |
| Ширина (мм) | | 3500 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 7 шт., выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности размером 140\*140мм.Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием | |
| Пол треугольный | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Турник | В кол-ве 1 шт., выполнен из металлической трубы с покраской порошковой краской | |
| Гимнастические кольца | В кол-ве 2шт, выполнены из металлической трубы диаметром 27мм, с гибкой подвеской из короткозвенной цепи 6мм. | |
| Горка- скат | В кол-ве 1шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали | |
| Лаз "Паук" | В кол-ве 1 шт., выполнен из металлической трубы с покраской термопластичной порошковой краской. | |
| Деревянные перекладины | В кол-ве 18 шт., диаметром 40мм с покраской акриловой краской | |
| Лестница с перилами | в кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Ограждения ската горки | В кол-ве 6шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности. | |
| Столб лестницы | в кол-ве 2шт. брус 140х140мм. изготовлено из древесины сосновых пород естественной влажности | |
| Перила лестницы | в кол-ве 2шт. изготовлено из древесины сосновых пород естественной влажности | |
| Качели на гибком подвесе | В кол-ве 1шт, подвесы качели выполнены из короткозвенной цепи 6мм. Сиденье изготовлено из влагостойкой фанеры с покраской антисептиком "Акватекс". | |
| Материалы | Деревянный брус и доскасосновых парод естественной влажности покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", влагостойкая фанера с покраской полиуретановой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 55678-2013 | |