|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №29****ИД-29****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\29\sport_kompleks_29.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2200 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 3500 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 7 шт., выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности размером 140\*140мм.Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием |
| Пол треугольный  | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Турник  | В кол-ве 1 шт., выполнен из металлической трубы с покраской порошковой краской |
| Гимнастические кольца | В кол-ве 2шт, выполнены из металлической трубы диаметром 27мм, с гибкой подвеской из короткозвенной цепи 6мм. |
| Горка- скат | В кол-ве 1шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали |
| Лаз "Паук" | В кол-ве 1 шт., выполнен из металлической трубы с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Деревянные перекладины  | В кол-ве 18 шт., диаметром 40мм с покраской акриловой краской |
| Лестница с перилами | в кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Ограждения ската горки | В кол-ве 6шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности. |
| Столб лестницы  | в кол-ве 2шт. брус 140х140мм. изготовлено из древесины сосновых пород естественной влажности |
| Перила лестницы  | в кол-ве 2шт. изготовлено из древесины сосновых пород естественной влажности |
| Качели на гибком подвесе | В кол-ве 1шт, подвесы качели выполнены из короткозвенной цепи 6мм. Сиденье изготовлено из влагостойкой фанеры с покраской антисептиком "Акватекс". |
| Материалы | Деревянный брус и доскасосновых парод естественной влажности покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", влагостойкая фанера с покраской полиуретановой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 55678-2013 |