|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №30**  **ИД-30**  **C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\СПЕРЕДИ Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 3000 |
| Длина (мм) | | 6400 |
| Ширина (мм) | | 3600 |
| Высота площадки (мм) | | 900 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 14шт. из бруса сосновых пород естественной влажности 100\*100мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Пол | В кол-ве 2 шт., выполнен из опорного бруса толщиной 40мм. и укрыт доской сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Горка-скат Н-900мм. | Горка в кол-ве 1шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из цельного деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали. | |
| Руколаз | в кол-ве 1шт. Руколаз выполнен из опорного бруса и деревянных перекладин 40-45мм. в количестве 7 шт. с покраской акриловой краской | |
| Лаз наклонный в виде лестницы | В кол-ве 1шт. Лаз изготовлен из каркаса и укрывной доски, выполненный из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Лаз наклонный | В кол-ве 1шт., состоит из каркаса и укрывной доски. Каркас изготовлен из бруса толщенной 40мм, и покрыт доской толщиной 22мм. с прорезями для рук и ног. | |
| Лаз вертикальный | В кол-ве 1шт. Лаз изготовлен из доски сосновых пород естественной влажности с прорезями для рук и ног. | |
| Крыша четырехскатная | Крыш в кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности и четырех листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас» | |
| Канат | В кол-ве 1шт. | |
| Лестница с периламиН-900мм. | Лестница в кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Деревянная перекладина | Перекладина в кол-ве 12 шт., диаметром 40-45мм. с покраской акриловой краской | |
| Ограждения башен (перила) | Ограждение башен в кол-ве 6шт., выполнены из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Лаз «Труба» | В кол-ве 1шт., выполнена из каркаса толщиной 40мм. Каркас укрыт деревянной доской по всей длине изнутри по кругу. | |
| Гибкая лестница | В кол-ве 1шт., выполнена из короткозвенной цепи 6мм. и деревянных перекладин диаметром 40-45мм в количестве 5шт. с покраской акриловой краской. Гибкая лестница крепится на брус сосновых пород естественной влажности сечением 100\*100мм. | |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", короткозвенная цепь, саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 | |