|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Игривой** **комплекс №31** **ИД-31****C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.040\спереди Копировать.jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2100 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 2500 |
| **Применяемые материалы**  |
| Каркас комплекса | В кол-ве 1 шт., выполнен из деревянной доски сосновых пород естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс" |
| Баскетбольный щит с кольцом  | В кол-ве 1шт. Баскетбольный щит выполнен из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс". Баскетбольное кольцо выполнено из металлической трубы с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Качели на гибком подвесе  | В кол-ве 1шт., выполнены из металлической короткозвенной цепи 6мм., и сиденья. Сиденье выполнено из деревянной доски сосновых пород с покрытием антисептиком "Акватекс" и металлического каркаса с покраской термопластичной порошковой краской. Качели крепятся на деревянную перекладину с помощью двух п-образных металлических пластин и двух болтов. |
| Наклонный лаз | В кол-ве 1шт., 1шт., выполнен из доски сосновых пород естественной влажности с отверстиями для рук и ног с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Перекладины деревянные | В кол-ве 6шт., диаметром 40-45мм. с покраской акриловой краской. |
| Горка- скат Н-600мм | Горка в кол-ве 1 шт. изготовлен из древесины сосновых пород естественной влажности и укрыт цельным листом из нержавеющей стали |
| Пол  | Пол в кол-ве 1 шт., выполнен из опорного бруса толщиной 40мм. и укрыт доской сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Скамья  | В кол-ве 1ш. выполнено из деревянного бруса естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Лестница  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Материалы |  Деревянная доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифована со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", металл покрыт термопластичной порошковой краской, короткозвенная цепь, саморезы по дереву, крепеж оцинкованный, заглушки пластиковые цветные.ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 |