|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №32**  **ИД-32**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ДЕРЕВО\КОМПЛЕКСЫ\32\ТЕРЕМ СПЕРЕДИ (1) Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 3200 |
| Длина (мм) | | 7400 |
| Ширина (мм) | | 4600 |
| Высота площадки (мм) | | 600 и 900 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Ограждение башен | В кол-ве 2шт. изготовлено из древесины сосновых пород естественной влажности. | |
| Столбы | В кол-ве 10 шт., выполнены из бруса сосновых пород естественной влажности 100\*100мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Пол | в кол-ве 3шт. выполнен из опорного бруса толщиной 40мм. и укрыт доской сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Крыша двухскатная | В кол-ве 5 шт., выполнена из доски естественной влажности и двух листов ОСБ с покрытием гибкой черепицей «Шинглас» | |
| Рукалаз | В кол-ве 1 шт. Руколаз выполнен из опорного бруса толщиной 40мм.и деревянных перекладин 40-45мм. с покраской акриловой краской. | |
| Горка-скат (Н900мм) | В кол-ве 1шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из цельного деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали | |
| Горка-скат (Н600мм) | В кол-ве 1шт. Изготовлен в виде цельной конструкции. Выполнен из цельного деревянного каркаса и укрыт цельным листом из нержавеющей стали | |
| Шведская стенка | В ко-ве 1шт.Шведская стенка изготовлена из двух столбов брус 100х100мм и деревянных перекладин толщенной 40-45мм. с покраской акриловой краской | |
| Деревянные перекладины | В кол-ве 7 шт., диаметром 40-45мм. с покраской акриловой краской | |
| Лестница | в кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Боковой щит домика | В кол-ве 8шт., выполнен из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Ставни окон | В кол-ве 4шт., выполнены из влагостойкой фанерой с покраской полиуретановой краской | |
| Ограждение домика | В кол-ве 4шт., выполнено из доски соновых пород естественной влажности с геометрической резьбой по дереву | |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", влагостойкая фанера с покраской полиуретановой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 | |