|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Детский игровой комплекс №33****ИД-33****C:\Users\ПК\Downloads\Комплекс № 33 - 18700 руб (новый).jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2400 |
| Длина (мм) | 4300 |
| Ширина (мм) | 1550 |
| Высота площадки (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 8шт., выполнен из бруса сосновых пород естественной влажности 100\*100мм.Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Пол шестигранный | Пол в кол-ве 1 шт., выполнен из опорного бруса толщиной 40мм. и укрыт доской сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Горка скат Н-900мм. | Горка в кол-ве 1 шт. изготовлен из древесины сосновых пород естественной влажности и укрыт цельным листом из нержавеющей стали |
| Стенка для лазания  | В кол-ве 4шт, выполнен из доски сосновых пород естественной влажности толщенной 40мм имеет круглые отверстия для рук и ног. |
| Декоративные накладки на верхней части башни | В кол-ве 6шт., изготовлены из влагостойкой фанеры с покраской полиуретановой краской |
| Лестница с перилами Н-900мм. | В кол-ве 1шт., выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Материалы | Деревянный брус и доска сосновых парод естественной влажности тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", влагостойкая фанера с покраской полиуретановой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 |