|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Мельница**  **(ИЭ-02)**  C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Word\мельница Копировать.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1700 |
| Длина (мм) | 1200 |
| Ширина (мм) | 900 |
|  |  |
| **Применяемые материалы** | |
| Каркас | В кол-ве 1 шт., состоящий из 4-х стенок (щитов). Стенки выполнены из влагостойкой фанеры 18мм.и крепятся между собой на металлические уголки 50\*50мм. Все углы фанеры закругленные, радиус 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Лопасть | В количестве 1-х шт. размером 1200х1200х18мм выполнена из влагостойкой фанеры 18мм. |
| Подпятник для бетонирования | В кол-ве 4 шт. изготовлены из листовой стали толщиной 2мм и металлического уголка 30х30мм толщиной стенки 2мм, подпятник заканчиваться монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |