|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Колодец**  **ИЭ-09**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\16\Колодец 1000-1000-1400 Копировать.jpg | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1400 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столб | В кол-ве 6шт. Столб из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться заглушкой синего цвета.  Снизу столбы оканчиваться металлическим уголком 30х30мм. закладная заканчиваться монтажным прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Двухскатная Крыша | В кол-ве 1 шт. скаты и фронтоны выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. Крепятся скаты крыши с фронтонами при помощи оцинкованного уголка 50х50х35мм. Конек крыши выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры 15мм. |
| Каркас | В кол-ве 1шт, выполнен из 4-х декоративных щитов изготовленных из влагостойкой фанеры 18мм марки ФСФ сорт не ниже 2/2. |
| Поручень | В кол-ве 1шт, выполнен из металлической трубы. |
| Декоративный круг (колесо) | В кол-ве 1шт, выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все торцы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |