|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лабиринт**  **ИЭ-11**  C:\Users\гриня\Downloads\Тематический элемент (1).jpg |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 900 |
| Ширина (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы** | |
| Шит с прорезями | Щит с прорезями в кол-ве 1шт. Щит изготовлен из водостойкая фанеры марки ФСФ сорт 1/2 толщиной 18 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Игровой элемент «Бублик» | В кол-ве 2шт. Бублик изготовлен из водостойкая фанеры марки ФСФ сорт 1/2 толщиной 18 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столб | В кол-ве 2шт. выполнен из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб заканчиваться заглушкой синего цвета.  Снизу столбы заканчиваются закладной деталью 30х30мм., которые бетонируютя в землю |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 1/2 с покраской полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  ГОСТ Р 52169-2012 |