|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Лабиринт**  **Автогонки**  **ИЭ-12**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\ИЭ-12\1250-1150-800.Ц (1)=4600.jpg |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 1250 |
| Ширина (мм) | 120 |
| **Применяемые материалы** | |
| Шит с прорезями | Щит с прорезями в кол-ве 1шт. Щит изготовлен из водостойкая фанеры марки ФСФ сорт 1/2 толщиной 18 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Игровой элемент «Машинка» | В кол-ве 3шт., выполнен из водостойкая фанеры марки ФСФ сорт 1/2 толщиной 18 мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столб | В кол-ве 2шт. клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб заканчиваться заглушкой синего цвета.  Снизу столбы заканчивается закладной деталью 30х30мм., которые бетонируютя в землю |
| Материалы | Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 1/2 с покраской полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.  ГОСТ Р 52169-2012 |