|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Лаз "Тоннель"** **ИЭ-14****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\ИЭ-14\ИЭ-14(1).jpg** | **шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1000 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы**  |
| Столбы | В кол-ве 4шт.выполнены из клееного деревянного бруса высотой 1400мм, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться фанерной заглушкой синего цвета.Снизу столбы заканчиваются металлической закладной деталью, которая бетонируется в землю. |
| Декоративная арка | В кол-ве 2шт, выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 18мм, с покраской полиуретановой краской |
| Пол  | В количестве 1 шт., размером 800\*1400\*140мм, выполнен из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Лаз  | В кол-ве 1шт, выполнен из 9-ти перекладин из фанеры толщиной 18мм. с покраской полиуретановой краской. |
| Декоративные элементы  | В кол-ве 4шт., выполнены из влагостойкой фанеры 18 мм. с покраской полиуретановой краской. |
| Материалы | Влагостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2, все торцы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Все метизы оцинкованы. Пластиковые цветные колпачки. |