|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** |  **Игровой комплекс №32 (ИК-32)**C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\КОМПЛЕКСЫ\32\СПЕРЕДИ.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2600 |
| Длина (мм) | 5100 |
| Ширина (мм) | 3800 |
| Высота площадки (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Декоративные фанерные элементы | ламинированная водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Столбы | В кол-ве 14 шт., изготовлены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчивается металлической закладной выполненным из металлического уголка 30х30мм. толщиной 3 мм. Закладная заканчивается металлической пластиной , выполненным из стали толщиной 2 мм, которые бетонируются в землю. |
| Полы |  В количестве 3 шт., размером 800\*800\*140мм, выполнены из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм. |
| Горка (Н-900мм) | В кол-ве 1шт. Каркас выполнен из профильной трубы сечением 50х25х2мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Скат изготовлен из единого листа не ржавеющей стали, толщиной 1,2 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм и высотой 100мм.Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм и оборудованы поручнем ограничителем. Поручень выполнен из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками из стали 2 мм, под 4 мебельных болта. |
| Качающийся мостик  | В кол-ве 1шт, выполнен из металлического профиля, высушенной сосновой доски и короткозвенной цепи 6мм. |
| Перила мостика | В кол-ве 4 шт., выполненных из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм |
| Ограждения  | В кол-ве 3шт. выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Счёты | В кол-ве 2шт. состоят из двух перекладин и двух крепежных накладок из ламинированной фанеры марки ФОФ толщиной 18мм. и 20 шт. цветных бубликов из влагостойкой фанеры марки ФОФ сорт 2/2 и толщиной 18мм. |
| Лаз  | В кол-ве 1шт. выполнено из совокупности металлических перекладин в кол-ве 7шт. диаметром 27мм. с двумя штампованными ушками из стали 2 мм, под 4 мебельных болта. и фанерной боковины в кол-ве 2шт. ГОСТР 52169-2012. |
| Фанерные накладки на верхнею часть столба  | В кол-ве 12шт. выполнены из водостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012. |
| Фанерное ограждение с круглым вырезом | В кол-ве 1шт, выполнено из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. |
| Лаз «Паук» (цельносварной) | В кол-ве 1шт. Изготовлен из металлической трубы толщиной 27мм и толщиной стенки 3.2мм. Металл покрашен термопластичной порошковой краской в заводских условиях. |
| Дугообразный мост переход | В кол-ве1 шт выполнен из металлического каркаса и деревянного бруса. Каркас изготовлен из металлической профильной трубы сечением 40х40мм с толщиной стенки 1.5мм.каркас укрыт деревянным брусом толщиной 40мм. |
| Перила мостика | В кол-ве 2шт. Перила изготовлены из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм.Перила имеют декоративные фигурные прорези. |
| Шведская стенка | В кол-ве 1шт, выполнена из клееного деревянного бруса сечением 100х100 мм и 6 металлических перекладин диаметром 27мм. |
| Баскетбольный щит с кольцом | В кол-ве 1шт., выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., металлической трубы диаметром 27мм. с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Руколаз | В кол-ве 1шт, выполнен из металлической трубы диаметром 27мм и окрашенные термопластичной порошковой краской. |
| Лаз «Змейка» | В кол-ве 1шт, выполнен из металлической трубы 27мм. с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013 |
| Материалы | Клееный деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013 |