|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Паровозик с горкой**  **ИО-02**  C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\2\parovoz_2 Копировать.jpg | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 1200 |
| Длина (мм) | | 1600 |
| Ширина (мм) | | 700 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 8шт., выполнены из бруса естественной влажности сечением 150\*150мм. с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Лаз-труба | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Крыша | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет еловая зелень. | |
| Горка-скат | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород и укрыта цельным листом из нержавеющей стали | |
| Наклонный лаз | В кол-ве 1 шт., выполнен из доски естественной влажности с прорезями для рук и ног с покрытием антисептиком «Акватекс» | |
| Полы | В кол-ве 1 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Колеса | В кол-ве 8шт, выполнены из фанеры толщиной 12-15мм. (доска естественной влажности) с покраской антисептиком «Акватекс» с декоративным рисунком акриловой кнраской. | |
| Лестница | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Перила лестницы | В кол-ве 2шт., выполнены из из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Боковые ограждения | В кол-ве 2 шт. Выполнены из доски естественной влажности с декоративной резьбой по дереву, с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс, акриловая краска, конструкция собирается на саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 | |