|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Автомобиль**  **ИО-04**C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\4\parovoz_4 Копировать.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1200 |
| Длина (мм) | 1900 |
| Ширина (мм) | 700 |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас | В кол-ве 1шт., выполнен из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс».Нижняя часть каркаса покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Односкатная крыша  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет еловая зелень. |
| Сиденье со спинкой  | В кол-ве 1шт, выполнено из доски выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Колеса | В кол-ве 4шт, выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12- 15мм., с покраской акриловой краской  |
| Фары  | В кол-ве 2шт., выполнены из фанеры 12-15мм., с покраской акриловой краской |
| Руль | В кол-ве 1шт., выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 12-15мм с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Материалы | Деревянная доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс, влагостойкая фанера с покраской акриловой краской, конструкция собирается на саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012  |