|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Автобус** **ИО-05**C:\Users\Наталья\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\29 350 РУБЛЕЙ.JPG | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1500 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 1400 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 6 шт., выполнены из бруса 150х150 естественной влажности. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Каркас | В кол-ве 1шт., выполнен из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс». |
| Крыша  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс»  |
|  Скамья  | В кол-ве 4шт, выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Пол  | К кол-ве 1шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Колеса | В кол-ве 4шт, выполнены из фанеры толщиной 12-15мм., с покраской акриловой краской  |
| Фары  | В кол-ве 2шт., выполнены из фанеры12- 15мм., с покраской акриловой краской |
| Руль | В кол-ве 1шт., выполнены из фанеры12- 15мм., с покраской акриловой краской |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс, фанера с покраской акриловой краской, конструкция собирается на саморезы по дереву. Автобус соответствует ГОСТ Р 52169-2012  |