|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Пожарная машина** **ИО-06**C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\НОВЫЕ С ФОНОМ\ДЕРЕВО\Игровые комплексы\Игровой комплекс Пожарная машина (ИД-31)\ВПЕРЕДИ Копировать.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2100 |
| Длина (мм) | 4700 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 6 шт., выполнены из бруса 100х100 естественной влажности. Нижняя часть столба в покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Кабина | В кол-ве 1шт., размером 1200\*1400\*1600мм., выполнен из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс». |
| Лестница  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Крыша  | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс»  |
|  Скамья  | В кол-ве 1шт, выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Пол кабины | К кол-ве 1шт., размером 1200\*1400\*150мм, выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Колеса | В кол-ве 4шт, выполнены из фанеры толщиной 12-15мм., с покраской акриловой краской  |
| Фары  | В кол-ве 2шт., выполнены из фанеры12- 15мм., с покраской акриловой краской |
| Руль | В кол-ве 1шт., выполнены из фанеры12- 15мм., с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Круглая перекладина | В кол-ве 10шт., диаметром 40-45мм с покраской акриловой краской. |
| Руколаз | В кол-ве 1шт., размером 2500\*900\*150мм., выполнен из доски естественной влажности в кол-ве 2шт. и шести деревянных перекладин диаметром 40-45мм. |
| Подвесная лестница  | В кол-ве 4шт., размером 2000\*300мм, выполнена из веревочного каната и круглых деревянных перекладин с покраской акриловой краской в ко-ве 6шт. Лестница крепится на перекладину из бруса размером 100\*100\*2000мм. |
| Перекладина  | В кол-ве 5шт., размером 2500\*100\*40мм., выполнены из деревянной доски с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Декоративная деталь «Пушка» | В кол-ве 1шт., выполнена из металлической трубы с покраской термопластичной порошковой краской и деревянного бруса 100\*100мм с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс, фанера с покраской акриловой краской, металл покрыт термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012  |