|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Паровозик с качающимся мостиком**  **ИО-07** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2100 |
| Длина (мм) | | 6500 |
| Ширина (мм) | | 1600 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столбы | В кол-ве 12шт., выполнены из бруса естественной влажности сечением 100\*100мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. | |
| Боковые ограждения | В кол-ве 4шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Крыша | В кол-ве 2шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» цвет еловая зелень (акриловая краска зеленого цвета) | |
| Горка-скат (Н-600мм) | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород и укрыта цельным листом из нержавеющей стали | |
| Наклонный лаз | В кол-ве 1 шт., выполнен из доски естественной влажности с прорезями для рук и ног с покрытием антисептиком «Акватекс». | |
| Лестница | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Перила наклонного лаза и лестницы | В кол-ве 4 шт., В кол-ве 2шт., выполнены из из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Полы | В кол-ве 2 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Колеса | В кол-ве 12шт, выполнены из фанеры толщиной 12-15мм. с покраской акриловой краской. | |
| Альпинистская стенка | В кол-ве 1шт., выполнен из доски естественной влажности с прорезями для рук и ног с покрытием антисептиком «Акватекс». | |
| Качающийся мостик | В кол-ве 1 шт. мост изготовлен из деревянного бруса толщенной 40мм. Короткозвенной оцинкованной цепи и металлических перил. Перила изготовлены из металлической профильной цепи 40х40мм и толщенной стенки 1.5мм. На деревянный брус (ступени) крепится цепь, цепь приварена к металлическим перилам. | |
| Перила качающегося мостика | В кол-ве 2 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" | |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс, фанера покрыта акриловой краской, металл покрыт термопластичной порошковой краской, цепь короткозвенная, конструкция собирается на саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 | |