|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Бигфуд**  **ИО-10**C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\4\Дерево\Игровые комплексы\Игровой комплекс №34 Марсоход (ИД-34)\марсоход 1 Копировать.jpg | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2600 |
| Длина (мм) | 6000 |
| Ширина (мм) | 3100 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы  | В кол-ве 8шт., выполнены из бруса естественной влажности сечением 100\*100 мм. Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой с последующим бетонированием. |
| Кабина | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Боковой щит «Борт» с прорезями для рук и ног | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Колеса | В кол-ве 4шт., выполнена из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Горка-скат  | В кол-ве 1шт., выполнен из доски сосновых пород и укрыта цельным листом из нержавеющей стали |
| Лестница  | В кол-ве 1 шт., выполнен из доски естественной влажности с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Пол | В кол-ве 1 шт., выполнены из доски естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Фары  | В кол-ве 2шт., выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12-15мм. с покраской акриловой краской. |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной влажности тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс, акриловая краска, конструкция собирается на саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012  |