|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Лаз "Гусеница"**  **(ИЭ-01)**  **C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\laz_gusenitsa_5.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 800 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 800 |
| **Применяемые материалы** | |
| Основание лаза (каркас) | Основание лаза размером 800\*800мм., в кол-ве 3шт.  Основание изготовлено из деревянной доски естественной сушки и скреплено между собой саморезами по дереву. Нижняя часть каркаса обработана битумной мастикой с последующим бетонированием. Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Лаз | Лаз размером 2000\*800мм., в количестве 1шт., изготовлен из доски естественной сушки в количестве 11шт.  Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянная доска выполнена из сосновой древесины естественной сушки, тщательно отшлифована, подвергнута специальной обработке антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012. |