|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Летний домик (ИЭ-02)****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\6\letniy_domik_6 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1300 |
| Длина (мм) | 1300 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы  | В кол-ве 4 шт., изготовлены из бруса размером 100\*100мм., нижняя часть столба обработана битумной мастикой, с последующим бетонированием. |
| Двухскатная крыша | в количестве 1шт, изготовлена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс".Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
| Боковые стенки  | в количестве 3шт., изготовлены из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс". Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
|  |  |  |  | Скамья  | в количестве 2шт., изготовлена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс". Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012. |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянная брус и доска выполнена из сосновой древесины естественной сушки, тщательно отшлифованы, подвергнуты специальной обработке антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. |