|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шведская стенка с турником (ИЭ-03)****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\7\TURNIK_7 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2200 |
| Длина (мм) | 2800 |
| Ширина (мм) | 150 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы |  В кол-ве 4 шт., выполнен из бруса естественной сушки размером 150х150 мм., с покрытием нижней части столба битумной мастикой, с последующим бетонированием. Столбы имеет геометрический рисунок. ГОСТР 52169-02012 |
| Перекладина металлическая  | В кол-ве 1шт., выполнена из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 2.7мм. Перекладина имеет два штампованного ушка с четырьмя отверстиями под саморезы. |
| Перекладины деревянные | В кол-ве 10шт., диаметром 40-45 мм. с покраской цветной краской  |
| Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком «Акватекс». Металл покрашен полимерной термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012 |