|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Шведская стенка (ИЭ-04)****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\8\shvedskaya_8 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2000 |
| Длина (мм) | 1000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | в количестве 4шт, выполнены из деревянного бруса естественной сушки размером 100\*100мм с покрытием нижней части столба битумной мастикой, с последующим бетонированием. ГОСТ Р 52169-2012. |
| Перекладины | в количестве 22 шт. диаметром 40-45 мм., с покрытием антисептиком "Акватекс". ГОСТ Р 52169-2012г. |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012. |