|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Верблюд**  **(ИЭ-05)** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1800 |
| Длина (мм) | 6000 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | в количестве 4шт, выполнены из деревянного бруса естественной сушки 150\*150мм с геометрической резьбой по дереву, с покрытием нижней части столба битумной мастикой, с последующим бетонированием. ГОСТ Р 52169-2012. |
| Перекладины | в количестве 18 шт., диаметром 40-45 мм. |
|  |  |  |  | Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012,ГОСТ Р 52301-2013 |