|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Бум «Крокодил»** **(ИЭ-08)****C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\12\krokodil_12 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 400 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 200 |
| **Применяемые материалы** |
| Каркас Крокодила | В кол-ве 1шт. выполнен из деревянной доски естественной сушки 150х3000мм толщиной 40мм. Каркас укрыт доской 200х2000мм и толщиной 40мм.Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 |
| Закладной брус | В кол-ве 2шт., размером 150х150мм., с пропилами для каркаса. Брус бетонируются в землю на 400мм.Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 |
| Материалы | Деревянные брус и доска выполнены из сосновой древесины естественной просушки , подвергнуты специальной обработке от гниения древесины антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву.ГОСТ Р 52169-2012,ГОСТ Р 52301-2013 |