|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бум Паук (ИЭ-08)** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1800 |
| Длина (мм) | 4000 |
| Ширина (мм) | 4000 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столб | в кол-ве 1 шт., выполнен из бруса естественной сушки 150х150 мм., с покрытием нижней части столба битумной мастикой., с геометрической резьбой по дереву, с последующим бетонированием. ГОСТ Р 52169-2012. |
| Столбы (основание) | в кол-ве 20шт, выполнен из бруса естественной сушки 150х150 мм., с покрытием нижней части столба битумной мастикой. ГОСТ Р 52169-2012. |
| Бум | в кол-ве 16, выполнен из бруса естественной сушки 150х150 мм., с покрытием антисептиком "Акватекс". ГОСТ Р 52169-2012. |
| Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком "Акватекс", саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012,ГОСТ Р 52301-2013 |