**\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | | **Описание, значение** |
| **1.** | **Баскетбольная стойка (ИЭ-10)**  **C:\Users\User\Desktop\баскет Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  | |  |
| Высота (мм) | | 2200 |
| Длина (мм) | | 600 |
| Ширина (мм) | | 600 |
| **Применяемые материалы** | | |
| Столб | в кол-ве 1 шт., выполнен из бруса естественной сушки 150х150 мм., с геометрической резьбой по дереву, нижняя часть столба покрыта битумной мастикой., с последующим бетонированием. Столб имеет четыре опорных столба, которые выполнены из бруса150х150мм. | |
| Баскетбольный щит с кольцом | В кол-ве 1шт. Кольцо диаметром 400мм. кольцо изготовлено из металлической трубы диаметром 27мм и толщенной стенки 3.2мм. Баскетбольный щит изготовлен из доски естественной сушки. | |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс». Металл покрыт полимерной термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012,ГОСТ Р 52301-2013 | |