|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Мостик** **(ИЭ-11)** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1300 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 1200 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы  | в кол-ве 4шт., выполнены из бруса естественной сушки 150х150мм., с геометрической резьбой по дереву, нижней части столба покрыта битумной мастикой. Столбы бетонируются в землю на 400мм. Все углы закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 |
| Дугообразный переход | в кол-ве 1шт, состоит из перекладин и настила, выполнен из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс" ГОСТ Р 52169-2012 |
| Перила | в кол-ве 2шт, выполнены из доски естественной сушки, с геометрической резьбой по дереву, с покрытием антисептиком "Акватекс" ГОСТ Р 52169-2012 |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнены из сосновой древесины естественной сушки, подвергнуты специальной обработке антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву. |