|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Доска объявлений**  **(ИЭ-13)**  **C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\17\reklama_17 Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1800 |
| Длина (мм) | 1400 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В кол-ве 2 шт. выполнены из бруса естественной сушки 150х150 мм., с геометрической резьбой по дереву, с покрытием нижней части столба битумной мастикой, с последующим бетонированием. К столбам крепится опорный брус в количестве 4шт для устойчивости конструкции. ГОСТ Р 52169-2012 |
| Информационный щит | В кол-ве 1шт., выполнен из доски естественной сушки (фанеры 18мм) с покрытием антисептиком "Акватекс" ГОСТ Р 52169-2012 |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт., состоит из двух скатов.  Скаты крыши выполнены из доски естественной сушки с покрытием мягкой черепицей "Шинглас". |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнены из сосновой древесины естественной сушки, подвергнуты специальной обработке антисептиком «Акватекс», гибкая черепица «Шинглас», саморезы по дереву. ГОСТ Р 52169-2012. |