|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Стол для**  **армрестлинга**  **(ИЭ-15)**  **C:\Users\Наталья\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\9 200 РУБ.JPG** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 900 |
| Длина (мм) | 1400 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** | |
| Опорные стойки | в кол-ве 4шт, выполнены из бруса естественной сушки 100\*100мм, с покрытием антисептиком "Акватекс". ГОСТ Р 52169-2012 |
| Столбы | в кол-ве 6 шт, выполнены из бруса естественной сушки 100\*100мм, с покрытием антисептиком "Акватекс". ГОСТ Р 52169-2012 |
| Сиденье | в количестве 1шт., выполнено из бруса естественной сушки с накладками из доски с покрытием антисептиком "Акватекс" ГОСТ Р 52169-2012 |
| Столешница | в кол-ве 1шт, выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс" ГОСТ Р 52169-2012 |
| Ручки | в кол-ве 2шт, выполненны из металлической трубы с покраской порошковой краской. ГОСТ Р 52169-2012 |
| Материалы | Деревянный брус и доска выполнен из сосновой древесины естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс", металл покрыт порошковой термопластичной краской, саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012 |