|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Стенка для лазания**  **(ИЭ-16)**  **C:\Users\Наталья\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\17300 РУБ.JPG** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1800 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | Столб в кол-ве 4 шт, выполнен из бруса естественной сушки размером 100х100 мм., с покрытие антисептиком "Акватекс". Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой, с последующим бетонированием. ГОСТ Р 52169-2012 |
| Альпинистские стенки | В кол-ве 3шт, выполнены из доски естественной сушки с прорезями для рук и ног, с покрытием антисептиком "Акватекс"ГОСТ Р 52169-2012 |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс», саморезы по дереву. |