|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Мельница-ветряк (ИЭ-18)****C:\Users\Наталья\Desktop\ДЕРЕВО\ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ\24\melinitsa_24.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1600,2300,3100 |
| Длина (мм) | 650,800,1200 |
| Ширина (мм) | 650,800,1200 |
| **Применяемые материалы** |
| Столбы | В кол-ве 8шт., выполнены из деревянного бруса размером 40\*70мм, нижняя часть столба обработана битумной мастикой, с последующим бетонированием. |
| Боковые стенки  | в кол-ве 4шт, выполнены из доски естественной сушки с покрытие антисептиком "Акватекс". ГОСТ Р 52169-2012 |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс".Р 52169-2012 |
| Лопасти  | в ко-ве 2шт., выполнены из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс" и крепятся к мельнице с помощью металлической пластины и 4 саморезов.  |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифована со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс», металл покрыт термопластичной порошковой краской, саморезы по дереву, заглушки пластиковые цветные. ГОСТ Р 52169-2012. |