|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Комплекс с тремя турниками и шведской стенкой(ИЭ-21)**  **C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\НОВЫЕ С ФОНОМ\ДЕРЕВО\Игровое и спортивное оборудование\Комплекс с тремя турниками, шведской стенкой, и скамьей для пресса (ИЭ-27) Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2200 |
| Длина (мм) | 3200 |
| Ширина (мм) | 1800 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | в кол-ве 8 шт, выполнены из бруса естественной сушки 100\*100мм., с покрытие антисептиком "Акватекс", нижняя часть бруса покрыта битумной мастикой, с последующим бетонированием |
| перекладина металлическая | в кол-ве 6шт, выполнена из круглой металлической трубы диаметром 32мм, с покраской порошковой термопластичной краской. |
| Перекладина деревянная | в кол-ве 6 шт., диаметром 40-45мм с покраской цветной краской |
| Наклонная скамья для пресса | в кол-ве 1шт, выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс», металл покрыт порошковой термопластичной краской, крепеж оцинкованный, заглушки пластиковые, цветные. ГОСТ Р 52169-2012 |