|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Комплекс турников (ИЭ-22)** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2200 |
| Длина (мм) | 1900 |
| Ширина (мм) | 1100 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | в кол-ве 5 шт, выполнены из бруса естественной сушки 100\*100мм., с покрытие антисептиком "Акватекс", нижняя часть бруса покрыта битумной мастикой, с последующим бетонированием. |
| перекладина металлическая | в кол-ве 5шт, выполнена из круглой металлической трубы диаметром 32мм, с покраской порошковой термопластичной краской. |
| Материалы | Деревянный брус тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс», металл покрыт порошковой термопластичной краской, крепеж оцинкованный, заглушки пластиковые цветные. ГОСТ Р 52169-2012 |