|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Спортивный комплекс с баскетбольным кольцом**  **(ИЭ-23)**  **C:\Users\User\Desktop\ФОТО НА САЙТ\4\Дерево\Игровое и спортивное оборудование\Спортивный комплекс с баскетбольным кольцом (ИЭ-29)\спереди Копировать.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1900 |
| Длина (мм) | 2900 |
| Ширина (мм) | 1300 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | Столб в кол-ве 6 шт., выполнены из бруса естественной сушки размером 100х100 мм., с покрытие антисептиком "Акватекс". Нижняя часть столба покрыта битумной мастикой, с последующим бетонированием. ГОСТ Р 52169-2012 |
| Альпинистская стенка | В кол-ве 2шт, выполнены из доски естественной сушки с прорезями для рук и ног, с покрытием антисептиком "Акватекс" ГОСТ Р 52169-2012 |
| Перекладина деревянная | в кол-ве 14 шт., диаметром 40-45 мм., с покраской цветной краской |
| Скамья | в кол-ве 1шт, выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Спинка скамьи | в кол-ве 1шт, выполнена из доски естественной сушки, с геометрической резьбой по дереву, с покрытием антисептиком "Акватекс" |
| Баскетбольный щит с кольцом | в кол-ве 1шт., выполнен из доски естественной сушки, с покрытием антисептиком "Акватекс". Баскетбольное кольцо изготовлено из металлической трубы с покраской порошковой термопластичной краской. |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс»., металл покрыт порошковой термопластичной краской, саморезы по дереву. |