|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Сундук для игрушек**  **ИЭ-24**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ДЕРЕВО\ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ\24\СУНДУК(1).jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 600 |
| Длина (мм) | 1150 |
| Ширина (мм) | 650 |
| **Применяемые материалы** | |
| Основание сундука | В кол-ве 1шт., выполнено из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс" с декоративными накладками из фанеры с покраской акриловой краской. |
| Крышка | В кол-ве 1шт, выполнена из доски сосновых пород естественной влажности с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Металлические ручки | В кл-ве 2шт., выполнены из металлической трубы с покраской термопластичной порошковой краской. |
| Материалы | Деревянный брус и доска тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях антисептиком « Акватекс»., фанера покрыта акриловой краской, металл покрыт порошковой термопластичной краской, саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012. |