|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Карусель****КАР-04****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\КАРУСЕЛИ\4\karuseli_4 Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1000  |
| Длина (мм) | 1600  |
| Ширина (мм) | 1600  |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | Карусель состоит из:- металлического каркаса (профильной трубы сечением 60х60 мм и толщиной стенки 3мм), вращающегося на валу с 2 подшипниками. На каркасе карусели поручни в количестве 4 шт из металлической трубы сечением 32мм толщиной стенки 3.2мм. - четырех сидячих мест (влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм). Все фанерные элементы имеют скругленные кромки. радиус 20мм. |
| Заглушки | пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл. |