|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Карусель****КАР-07**1 | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 800  |
| Длина (мм) | 900 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** |
| Конструктивные особенности | Карусель состоит из:- металлического каркаса (профильной трубы 50х25мм), вращающегося на валу с 2 подшипниками. На каркасе карусели поручни в количестве 3 шт из металлической трубы сечением 32мм толщиной стенки 2.2мм; и центральной трубы сечением 57мм и толщиной стенки 3.5мм.  - пол из ламинированной противоскользящей фанеры (влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм) Все фанерные элементы имеют скругленные кромки. , радиус 20мм |
| Заглушки | пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  |
| Материалы | Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл. |