|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели металлические на гибком подвесе** **КЧ-02****C:\Users\User\Desktop\картинки уютный дворик\ФАНЕРА\КАЧЕЛИ\2\kacheli_2.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 1900  |
| Длина (мм) | 1700 |
| Ширина (мм) | 1400  |
| **Применяемые материалы** |
| Качели одноместные состоят | из: - двух боковых стоек (металлическая труба диаметром 42 мм. и толщиной стенки 3,5мм в количестве 6 шт, соединенная в нижней части поперечиной из металлическая трубы диаметром 32 мм и толщиной стенки 3,5мм). - подвеса гибкого (металлическая цепь с сидением из фанеры толщиной 18 мм). - балки (металлическая труба диаметром 42 мм, с толщиной стенки 3,5 мм). Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной 5 мм, с 4 отверстиями для крепления. Все фанерные элементы имеют скругленные кромки. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |
|  |  |  |  | Комплектация  | Балка 1шт.Боковые стойки 2шт.Гибкий подвес 1шт. |