|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели №4****КЧ-04****C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\КАЧЕЛИ\4\Новая\КАЧЕЛИ №4 (2) Копировать.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота (мм)  | 2300  |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 1650  |
| **Применяемые материалы** |
| Качели состоят | из:- двух боковых стоек (металлическая труба диаметром 42 мм. и толщиной стенки 3,5мм в количестве 6 шт., соединенная в нижней части поперечиной из металлическая трубы диаметром 32 мм и толщиной стенки 3,5мм).- балки (металлическая профильная труба 40х40мм, с толщиной стенки 3,5 мм). Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной 5 мм, с 4 отверстиями для крепления. -сиденье в кол-ве 1шт выполнено из металлической трубы и ламинированной фанеры с покраской полиуретановой краской.- Подвес сиденья выполнены из короткозвенной цепи 6 мм. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |