|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Качели №7**  **(КЧ-07)**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\КАЧЕЛИ\7\№ 7 Копировать.jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1900 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| **Применяемые материалы** | |
| Качели состоят | - двух несущих металлических стоек (металлическая труба диаметром 42 мм. и толщиной стенки 3,5мм)  -четырех боковых раскосов из металлической трубы диаметром 27мм и одного среднего раскоса из металлической трубы диаметром 32мм  - нижней рамы из металлическая трубы диаметром 27 мм и толщиной стенки 2,7мм)  - балки для подвеса в кол-ве 2шт., выполнены из металлический профильной трубы 40х40 мм, толщина стенки 2 мм. Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной 5 мм, с 4 отверстиями для крепления.  -гибкий подвес в кол-ве 2шт. выполнен из влагостойкой фанеры марки ФОФ 18мм на гибком подвесе. Гибкий подвес состоит из короткозвенной цепи 6 мм. Все фанерные элементы имеют скругленные кромки.  Каркас качелей окрашен порошковыми красками в заводских условиях. Деревянные и металлические детали  тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |