|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1** | **Качели №9**  **КЧ-09**  **C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\КАЧЕЛИ\9\№9 (1).jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2300 |
| Длина (мм) | 2100 |
| Ширина (мм) | 1650 |
| **Применяемые материалы** | |
| Качели одноместные состоят | из:- двух боковых стоек (металлическая труба диаметром 42 мм. и толщиной стенки 3,5мм в количестве 6 шт., соединенная в нижней части поперечиной из металлическая трубы диаметром 32 мм и толщиной стенки 3,5мм).  - балки (металлическая профильная труба 40х40мм, с толщиной стенки 3,5 мм). Для прочного соединения стоек с балкой использовать фланец толщиной 5 мм, с 4 отверстиями для крепления. |
| Материалы | Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. |