|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Качели №12**  **КЧ-12**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\КАЧЕЛИ\12\№12 ДВА  БРУС Копировать.jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 2300 |
| Длина (мм) | 3800 |
| Ширина (мм) | 1650 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 4шт. выполнены из клееного бруса, сечением 100х100 мм. и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться заглушкой.  Снизу столбы оканчиваться металлическим уголком 30х30мм. закладная заканчиваться монтажным прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю. |
| Балка для подвеса | - В кол-ве 1шт., выполненной из металлической профильной трубы 40х40 мм, толщина стенки 3 мм. с покраской порошковой краской. |
| Декоративные накладки | В кол-ве 4шт., выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 18мм с декоративной наклейкой в виде "Бегемотика" и "Солнышка" |
| Материалы | Клееный деревянный брус, влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |