|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Карусель №9**  **КАР-09**  C:\Users\User\Desktop\Элементы Фанера и дерево\ФАНЕРА И МЕТАЛЛ\КАРУСЕЛИ\9\КАРУСЕЛЬ №9 Копировать.jpg (1).jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 570 |
| Длина (мм) | 900 |
| Ширина (мм) | 900 |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | Карусель состоит из:  - металлического каркаса (профильной трубы 50х25мм), вращающегося на валу с 2 подшипниками. На каркасе карусели поручни в количестве 6 шт из металлической трубы сечением 27мм толщиной стенки 2.2мм и декоративного круглого элемента из влагостойкой фанеры 18мм.  - пол из ламинированной противоскользящей фанеры (влагостойкая фанера марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм)  Все фанерные элементы имеют скругленные кромки. , радиус 20мм  ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52300-2013 |
| Заглушки | пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначенно для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой краской металл.. |