|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Балансир малый**  **КБ-01**  C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\БАЛАНСИРЫ\1\balansir_1.jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 600 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 600 |
| **Применяемые материалы** | |
| Основание | В количестве 1шт., выполнено из 4 х-образных столбов размером 100\*100мм и крепятся между собой с помощью металлической трубы. Нижняя часть бруса покрыта битумной мастикой., с последующим бетонированием . |
| Балансирующий элемент | В кол-ве 1шт., состоит из корпуса, двух посадочных мест и двух поручней выполненных из доски естественной сушки, с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Демпирующее устройство | В кол-ве 2шт, выполнено из армированной резины толщиной 10мм |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной сушки тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс», саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012. |