|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Двойной балансир**  **КБ-03**  C:\Users\гриня\Desktop\картинки уютный дворик\картинки уютный дворик\ДЕРЕВО\БАЛАНСИРЫ\3\balansir_3 Копировать.jpg | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 1700 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Ширина (мм) | 2500 |
| **Применяемые материалы** | |
| Столбы | В количестве 4шт., выполнены из деревянного бруса естественной сушки 150\*150мм. с геометрической резьбой по дереву. Нижняя часть бруса покрыта битумной мастикой., с последующим бетонированием . |
| Скамья | В кол-ве 2шт, выполнена из доски естественной сушки с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Спинка скамьи | В кол-ве 1шт, выполнена из доски естественной сушки с геометрической резьбой по дереву с покрытием антисептиком «Акватекс» |
| Балансирующий элемент | В кол-ве 2 шт., состоит из бруса 150\*150мм, двух посадочных мест и двух поручней выполненных из бруса и доски естественной сушки, с покрытием антисептиком "Акватекс". |
| Демпирующее устройство | В кол-ве 2шт, выполнено из армированной резины толщиной 10мм |
| Двухскатная крыша | В кол-ве 1шт., выполнена из доски естественной сушки с покрытием гибкой черепицей «Шинглас». |
| Материалы | Деревянный брус и доска естественной сушки тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты антисептиком «Акватекс», гибкая черепица «Шинглас», саморезы по дереву.  ГОСТ Р 52169-2012. |