|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** | |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
|  | **Петушок**  **КАЧ-03**  **E:\ФАНЕРА\КАЧАЛКИ НА ПРУЖИНАХ\3\kachalka_3.jpg** | **Шт.** | **1** |  |  |
| Высота (мм) | 900(± 10мм) |
| Длина (мм) | 1000(± 10мм) |
| Ширина (мм) | 500(± 10мм) |
| **Применяемые материалы** | |
| Конструктивные особенности | качалка на пружине в виде петуха состоящаяиз:  - пружины диаметром не менее 126 мм, высотой не менее 400мм из прута диаметром не менее 26 мм расстояние между витками не менее 12 мм в любом положениена постаменте;  - спинки, сидения и двух боковых стенок (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм). Сиденье утопить в отфрезерованные пазы в боковых стенках;  - двух металлических перекладин сечением не менее 27 мм;  - ручки вспомогательной в кол-ве 2 шт. должна быть выполнена из металлической трубы диметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2.5 мм с двумя штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 2 самореза.  - декоративные накладки в виде гребешка и крыла (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм).  Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки,диаметром не менее 20мм |
| Заглушки | должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. |
| Материалы | влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные |